	
关于2025年第四季度信阳市城区生活饮用水
监测结果的报告

为掌握我市城区生活饮用水龙头水水质安全状况，2025年12月，我委组织市疾控中心对设置的13个信阳市城区龙头水监测点进行监测，包括4份二次供水和9份城区末梢水，另对南湾水厂和湖东水厂2份出厂水进行监测。检测饮用水常规指标34项，其中包括微生物指标2项（若总大肠菌群超标，需要检测大肠埃希菌）、感官性状和一般化学指标16项、毒理指标9项，消毒副产物指标7项。结果显示13份水样和2份出厂水均达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求。第四季度城区生活饮用水龙头水水质监测结果全部合格。


附件：信阳市市区龙头水2025年第四季度水质监测信息公开表



2026年1月4日
— 1 —


信阳市市区龙头水水质监测信息公开表
（2025年第4季度）
	序号
	监测点
	供水单位
	检测单位
	检测时间
	检测指标
	结果评价
	不达标
指标
	健康风险评估及建议

	1
	信阳市第五
人民医院
	信阳市第五
人民医院
（二次供水）
	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）
	2025年12月17日
	微生物指标:总大肠菌群，大肠埃希氏菌、菌落总数;
毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计);
感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计);
消毒剂及消毒副产物指标:游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	2
	广电湖畔人家
（新六大街北段北湖畔）
	湖东水厂
	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）
	2025年12月17日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	3
	大石门村
	湖东水厂
	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）
	2025年12月17日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	4
	苏庙安置小区（纬北一路与新十六大街交叉口）
	湖东水厂
	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）
	2025年12月17日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	5
	华星小区
	华星小区（二次供水）
	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）
	2025年12月17日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	6
	羊山铁道佳苑（新六大街市妇幼保健院隔壁）
	南湾水厂
	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）
	2025年12月17日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	7
	泰安第一城
（平西街150号）
	南湾水厂
	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）
	2025年12月17日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	8
	楚王城加压站
	湖东水厂
	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）
	2025年12月17日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	9
	九合柳堤春晓苑
（民权街浉河区医疗保障局隔壁）
	九合柳堤春晓苑
（二次供水）
	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）
	2025年12月17日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	10
	工信委家属院（东方红大道信阳市疾控门诊部斜对面）
	南湾水厂
	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）
	2025年12月17日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	11
	湖东水厂出厂水
	湖东水厂
	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）
	2025年12月17日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	12
	南湾水厂出厂水
	南湾水厂
	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）
	2025年12月17日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	13
	香江帝景小区
[bookmark: _GoBack]（南湖路与晨光路交叉口）
	南湾水厂
	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）
	2025年12月17日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	14
	政和花园D区
（新十六大街与新三大道交叉口）
	政和花园
（二次供水）
	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）
	2025年12月17日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	15
	信啤小区
（幸福北路与平安大道交叉口）
	湖东水厂
	信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）
	2025年12月17日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后饮用


注：龙头水涉及二次供水的，供水单位一栏填写二次供水管理单位


