关于2026年4月23日拟对信阳市通宇保温建材有限公司新建2万吨珍珠砂生产线项目环境影响评价文件做出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对《信阳市通宇保温建材有限公司新建2万吨珍珠砂生产线项目环境影响报告表》环境影响评价文件做出审批意见。为保证《信阳市通宇保温建材有限公司新建2万吨珍珠砂生产线项目环境影响报告表》审批意见的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评股。公示期为2026年4月23日-2026年4月27日。

听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

联系电话：0376-3777975

通讯地址：信阳市平桥区科教路11号（邮编464000）

拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	
	信阳市通宇保温建材有限公司新建2万吨珍珠砂生产线项目
	信阳市上天梯非金属矿管理区信阳市上天梯红光工业园
	信阳市通宇保温建材有限公司
	河南潮尚环保工程有限公司
	信阳市通宇保温建材有限公司新建2万吨珍珠砂生产线项目位于信阳市上天梯非金属矿管理区信阳市上天梯红光工业园（建设单位现有厂区内）。项目占地面积1834平方米，利用现有厂房改造为生产车间、原料库、成品库，其他配套设施依托现有。项目生产工艺主要包括上料、一破、烘干、二破、细破、筛分、包装，项目建成后年产2万吨珍珠砂。项目总投资80万元，其中环保投资29万元。

	1、落实废水污染防治措施。项目营运期废水主要为车辆冲洗废水、初期雨水，其中车辆冲洗废水依托现有车辆冲洗装置处置后回用于车辆冲洗；初期雨水经初期雨水陈店处理后外排。

2、落实废气污染防治措施。根据《报告表》，项目营运期废气主要为上料、破碎、烘干、筛分、包装等工序产生的废气。上料、一级破碎工序产生颗粒物经集气收集后引入1套覆膜袋式除尘器（TA009）处理后由1根15m高排气筒有组织排放；烘干工序废气经1套覆膜袋式除尘器（TA010）处理后由1根15m高排气筒（DA007）有组织排放；二级破碎、细破工序设置1套覆膜袋式除尘器（TA011）、筛分工序设置1套覆膜袋式除尘器（TA012）、包装工序设置1套覆膜袋式除尘器（TA013），各废气经处理后由1根15m高排气筒（TA008）有组织排放。DA006、DA008排气筒颗粒物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，DA007排气筒废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1标准。

3、落实噪声污染防治措施。项目营运期噪声主要为机械设备运行时产生的机械噪声，经采取室内布置、基础减振等措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、落实固体废物污染防治措施。项目产生固废主要为一般固废、危险废物。一般固废主要为袋式除尘器收集粉尘、车间沉降灰、废除尘布袋、沉淀池沉渣等，其中袋式除尘器收集粉尘、车间沉降灰、沉淀池沉渣外售用作建筑材料，废布袋交由厂家回收利用；危险废物主要为废润滑油、废润滑油桶等，经危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置。
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