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[bookmark: _GoBack]2026年第二季度息县淮河齐埠集中式饮用水水源地水质检 测 结 果
	检测点位
	样品状态
	样品编号
	检测项目
	检测结果
	单位

	息县淮河齐埠集中式饮用水取水口
	微黄
澄清
无味
	DB26042590101
	pH
	7.6
	无量纲

	
	
	
	水温
	18.2
	℃

	
	
	
	透明度
	86
	cm

	
	
	
	溶解氧
	6.9
	mg/L

	
	
	
	高锰酸盐指数
	4.92
	mg/L

	
	
	
	化学需氧量
	15
	mg/L

	
	
	
	五日生化需氧量
	3.7
	mg/L

	
	
	
	氨氮
	0.643
	mg/L

	
	
	
	总磷
	0.04
	mg/L

	
	
	
	总氮
	0.96
	mg/L

	
	
	
	铁*
	0.0009L
	mg/L

	
	
	
	锰*
	0.00006L
	mg/L

	
	
	
	铜
	0.001L
	mg/L

	
	
	
	锌
	0.05L
	mg/L

	
	
	
	铅
	0.001L
	mg/L

	
	
	
	镉
	0.0001L
	mg/L

	
	
	
	汞
	0.00004L
	mg/L

	
	
	
	砷
	0.0003L
	mg/L

	
	
	
	硒
	0.0004L
	mg/L

	
	
	
	六价铬
	0.004L
	mg/L

	
	
	
	氟化物
	0.408
	mg/L

	
	
	
	氯化物
	34.2
	mg/L

	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	0.202
	mg/L

	
	
	
	硫酸盐
	31.3
	mg/L

	
	
	
	氰化物
	0.001L
	mg/L

	
	
	
	硫化物
	0.01L
	mg/L

	
	
	
	挥发酚
	0.0003L
	mg/L

	
	
	
	粪大肠菌群
	1.7×102
	MPN/L


续上表
	检测点位
	样品状态
	样品编号
	检测项目
	检测结果
	单位

	息县淮河齐埠集中式饮用水取水口
	微黄
澄清
无味
	DB26042590101
	阴离子表面活性剂
	0.05L
	mg/L

	
	
	
	石油类
	0.01L
	mg/L

	
	
	
	叶绿素a
	0.002L
	mg/L

	
	
	
	钼
	0.0006L
	mg/L

	
	
	
	钴
	0.05L
	mg/L

	
	
	
	铍
	0.00002L
	mg/L

	
	
	
	硼
	0.20L
	mg/L

	
	
	
	锑
	0.0002L
	mg/L

	
	
	
	镍
	0.005L
	mg/L

	
	
	
	钡
	0.0025L
	mg/L

	
	
	
	钒
	0.003L
	mg/L

	
	
	
	钛
	0.007L
	mg/L

	
	
	
	铊
	0.00003L
	mg/L

	
	
	
	苯乙烯
	0.006L
	mg/L

	
	
	
	甲醛
	0.05L
	mg/L

	
	
	
	乙醛
	0.024L
	mg/L

	
	
	
	丙烯醛
	0.019L
	mg/L

	
	
	
	三氯乙醛
	0.008L
	mg/L

	
	
	
	苯
	0.005L
	mg/L

	
	
	
	甲苯
	0.006L
	mg/L

	
	
	
	乙苯
	0.006L
	mg/L

	
	
	
	二甲苯
	0.006L
	mg/L

	
	
	
	四乙基铅
	0.0001L
	mg/L

	
	
	
	吡啶
	0.05L
	mg/L

	
	
	
	丙烯腈
	0.025L
	mg/L

	
	
	
	丁基黄原酸
	0.004L
	mg/L

	
	
	
	游离余氯（活性氯）
	0.004L
	mg/L


续上表
	检测点位
	样品状态
	样品编号
	检测项目
	检测结果
	单位

	息县淮河齐埠集中式饮用水取水口
	微黄
澄清
无味
	DB26042590101
	1,1-二氯乙烯*
	0.0012L
	mg/L

	
	
	
	1,2-二氯乙烯*
	0.00115L
	mg/L

	
	
	
	1，2二氯乙烷*
	0.0014L
	mg/L

	
	
	
	1,2-二氯苯*
	0.0008L
	mg/L

	
	
	
	1,4-二氯苯*
	0.0008L
	mg/L

	
	
	
	2,4,6-三氯苯酚*
	0.0001L
	mg/L

	
	
	
	2,4,6-三硝基甲苯*
	0.00005L
	mg/L

	
	
	
	2,4-二氯苯酚*
	0.0002L
	mg/L

	
	
	
	2,4-二硝基氯苯*
	0.00004L
	mg/L

	
	
	
	2,4-二硝基甲苯*
	0.00005L
	mg/L

	
	
	
	三氯乙烯*
	0.0012L
	mg/L

	
	
	
	三氯甲烷（氯仿）*
	0.0014L
	mg/L

	
	
	
	三氯苯（总量）*
	0.0000605L
	mg/L

	
	
	
	三溴甲烷（溴仿）*
	0.0006L
	mg/L

	
	
	
	丙烯酰胺*
	0.00005L
	mg/L

	
	
	
	乐果*
	0.0004L
	mg/L

	
	
	
	二氯甲烷*
	0.0010L
	mg/L

	
	
	
	二硝基苯*
	0.000075L
	mg/L

	
	
	
	五氯酚*
	0.0001L
	mg/L

	
	
	
	六氯丁二烯*
	0.0006L
	mg/L

	
	
	
	六氯苯*
	0.000043L
	mg/L

	
	
	
	内吸磷*
	0.0003L
	mg/L

	
	
	
	四氯乙烯*
	0.0012L
	mg/L

	
	
	
	四氯化碳*
	0.0015L
	mg/L

	
	
	
	四氯苯*
	0.000057L
	mg/L

	
	
	
	多氯联苯*
	0.000000085L
	mg/L

	
	
	
	对硫磷*
	0.0005L
	mg/L

	
	
	
	异丙苯*
	0.0007L
	mg/L


续上表
	检测点位
	样品状态
	样品编号
	检测项目
	检测结果
	单位

	息县淮河齐埠集中式饮用水取水口
	微黄
澄清
无味
	DB26042590101
	微囊藻毒素-LR*
	0.00006L
	mg/L

	
	
	
	敌敌畏*
	0.0004L
	mg/L

	
	
	
	敌百虫*
	0.0004L
	mg/L

	
	
	
	松节油*
	0.02L
	mg/L

	
	
	
	林丹*
	0.000025L
	mg/L

	
	
	
	氯丁二烯*
	0.0015L
	mg/L

	
	
	
	氯乙烯*
	0.0015L
	mg/L

	
	
	
	氯苯*
	0.0010L
	mg/L

	
	
	
	水合肼*
	0.005L
	mg/L

	
	
	
	溴氰菊酯*
	0.00004L
	mg/L

	
	
	
	滴滴涕（总量）*
	0.000079L
	mg/L

	
	
	
	环氧七氯*
	0.000040L
	mg/L

	
	
	
	环氧氯丙烷*
	0.0050L
	mg/L

	
	
	
	甲基对硫磷*
	0.0004L
	mg/L

	
	
	
	甲基汞*
	0.00000001L
	mg/L

	
	
	
	甲萘威*
	0.01L
	mg/L

	
	
	
	百菌清*
	0.000005L
	mg/L

	
	
	
	硝基氯苯*
	0.000075L
	mg/L

	
	
	
	硝基苯*
	0.00004L
	mg/L

	
	
	
	联苯胺*
	0.000006L
	mg/L

	
	
	
	苦味酸#
	0.001L
	mg/L

	
	
	
	苯并（a）芘*
	0.0000014L
	mg/L

	
	
	
	苯胺*
	0.08L
	mg/L

	
	
	
	邻苯二甲酸二丁酯*
	0.0001L
	mg/L

	
	
	
	邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯*
	0.0001L
	mg/L

	
	
	
	阿特拉津*
	0.0005L
	mg/L

	
	
	
	马拉硫磷*
	0.0005L
	mg/L

	
	
	
	黄磷*
	0.0001L
	mg/L


备注：L前数值为该检测因子检出限，检出限加L表示检测结果小于检出限。
加“*”项目分包给青岛博拉沃检测技术有限公司，该公司资质证书编号为：251503346911。
五、监测分析质量控制和质量保证：
1、所使用的检测方法均现行有效；
2、所使用的检测仪器均为我公司自有设备，并按规定进行检定或校准，且在有效期内；
3、所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；
4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；
5、所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；
6、所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

——报告结束——















附图：采样照片
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