  2018年11月河南省省辖市城市集中式饮用水源地取水水质达标情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **城市** | **水源地名称** | **水源地类别** | **使用情况** | **水质类别** | **超标项目(超标倍数)** | **取水量(万m3/月)** | **全市取水量(万m3/月)** | **取水水质达标率(%)** |
| 郑州 | 黄河水源厂 | 地表水 | 正常 | Ⅱ |  | 745.4 | 2184.9 | 89.97 |
| 柿园水厂 | 正常 | Ⅰ |  | 1077.8 |
| 井水厂 | 地下水 | 正常 | Ⅲ |  | 6.6 |
| 东周水厂 | 正常 | Ⅳ | 锰（0.5） | 219.2 |
| 石佛水厂 | 正常 | Ⅲ |  | 135.9 |
| 开封 | 柳池 | 地表水 | 正常 | Ⅱ |  | 232.0 | 242 | 100 |
| 二水厂 | 地下水 | 正常 | Ⅲ |  | 10.0 |
| 洛阳 | 洛南水源混合 | 地下水 | 正常 | Ⅲ |  | 406.6 | 799.3 | 100 |
| 张庄水源混合 | 正常 | Ⅲ |  | 140.7 |
| 李楼水源混合 | 正常 | Ⅲ |  | 252.0 |
| 平顶山 | 白龟山水库 | 地表水 | 正常 | Ⅱ |  | 401.7 | 401.7 | 100 |
| 安阳 | 岳城水库五水厂 | 地表水 | 正常 | Ⅲ |  | 101.4 | 554.4 | 100 |
| 第八水厂 | 正常 | Ⅱ |  | 256.4 |
| 三水厂 | 地下水 | 正常 | Ⅲ |  | 6.0 |
| 四水厂 | 正常 | Ⅲ |  | 190.6 |
| 五水厂韩王度村地下水井群 | 停产 | Ⅲ |  | 0.0 |
| 三门峡 | 朱乙河水库 | 地表水 | 正常 | Ⅱ |  | 126.0 | 172.2 | 100 |
| 一水厂 | 地下水 | 正常 | Ⅲ |  | 23.4 |
| 二水厂 | 正常 | Ⅲ |  | 11.0 |
| 涧北水厂 | 正常 | Ⅲ |  | 11.8 |
| 鹤壁 | 辛村 | 地表水 | 停产 | Ⅱ |  | 0.0 | 135.7 | 100 |
| 黄花营 | 正常 | Ⅰ |  | 126.9 |
| 集井 | 地下水 | 正常 | Ⅲ |  | 8.8 |
| 新乡 | 七里营 | 地表水 | 正常 | Ⅱ |  | 30.0 | 30 | 100 |
| 一三水厂 | 地下水 | 停产 | Ⅲ |  | 0.0 |
| 四水厂 | 停产 | - |  | 0.0 |
| 焦作 | 市二水厂 | 地下水 | 正常 | Ⅲ |  | 87.5 | 426.3 | 100 |
| 市四水厂 | 正常 | Ⅱ |  | 106.1 |
| 市六水厂 | 正常 | Ⅲ |  | 47.6 |
| 市七水厂 | 正常 | Ⅲ |  | 185.1 |

（续）附表  2018年11月河南省省辖市城市集中式饮用水源地取水水质达标情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **城市** | **水源地名称** | **水源地类别** | **使用情况** | **水质类别** | **超标项目(超标倍数)** | **取水量(万m3/月)** | **全市取水量(万m3/月)** | **取水水质达标率(%)** |
| 濮阳 | 西水坡调节池 | 地表水 | 正常 | Ⅰ |  | 433.3 | 433.3 | 100 |
| 濮阳水厂 | 地下水 | 停产 | Ⅲ |  | 0.0 |
| 许昌 | 周庄水厂 | 地表水 | 正常 | Ⅱ |  | 150.0 | 270 | 100 |
| 董庄水厂 | 地下水 | 正常 | Ⅱ |  | 120.0 |
| 漯河 | 澧河三里桥 | 地表水 | 正常 | Ⅱ |  | 120.0 | 120 | 100 |
| 二水厂 | 地下水 | 停产 | Ⅱ |  | 0.0 |
| 三水厂 | 停产 | Ⅱ |  | 0.0 |
| 南阳 | 东水厂 | 地下水 | 正常 | Ⅱ |  | 186.0 | 449.5 | 100 |
| 二水厂 | 正常 | Ⅱ |  | 263.5 |
| 商丘 | 第四水厂 | 地表水 | 正常 | Ⅲ |  | 210.0 | 210 | 100 |
| 信阳 | 南湾水库 | 地表水 | 正常 | Ⅲ |  | 393.4 | 393.4 | 100 |
| 周口 | 一水厂 | 地下水 | 停产 | Ⅲ |  | 0.0 | 198 | 100 |
| 二水厂 | 正常 | Ⅲ |  | 156.0 |
| 三水厂 | 正常 | Ⅲ |  | 42.0 |
| 驻马店 | 板桥水库 | 地表水 | 正常 | Ⅲ |  | 540.0 | 540 | 100 |
| 济源 | 青多 | 地下水 | 正常 | Ⅲ |  | 200.0 | 240 | 100 |
| 柴庄 | 正常 | Ⅲ |  | 40.0 |
| 全省 | | | | | | | 7800.7 | 97.19 |