**附** **件**

**信阳市市区龙头水水质监测信息公开表**

**(2024年第4季度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点 | 供水 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | **健康风险评** **估及建议** |
| 1 | 信阳农林学 院(羊山新区 北环路1号) | 湖东 水厂 | 信阳 市疾 控中 心 | 2024年10月29日 | 微生物指标：总大肠菌群，大肠埃希氏菌、 菌落总数；毒理学指标：砷、镉、铬(六价)、铅、汞、 氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计);感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、 臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、 铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、 总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N 计);消毒剂及消毒副产物指标：游离氯(液 氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧 (采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及 复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲 烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、 二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时) 亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次 氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均 达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 2 | 信阳市疾控 中心(羊山新 区新二十四 大街22号) | 市疾控中心(二次供水 ) | 信阳 市疾 控中 心 | 2024年10月29日 | 检测指标均 达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 3 | 信阳市妇幼保健院(羊山新区新六大街 1 号 ) | 湖东 水厂 | 信阳 市疾 控中 心 | 2024年10月29日 | 检测指标均 达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 4 | 平桥区疾控中心(平桥区平西大街92号 ) | 湖东 水厂 | 信阳 市疾 控中 心 | 2024年10月29日 | 检测指标均 达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 浉河区市场 监督管理局 (浉河区建 设路113号) | 南湾 水厂 | 信阳市疾控中心 | 2024年10月29日 |  | 检测指标均 达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 6 | 信阳市环境保护局(平桥区南京路32号 ) | 湖东 水厂 | 信阳市疾控中心 | 2024年10月29日 | 检测指标均 达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 7 | 信阳市供水公司(浉河区东方红大道181号) | 南湾 水厂 | 信阳市疾控中心 | 2024年10月29日 | 检测指标均 达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 8 | 信阳市职业技术学院附属医院(浉河区工区路411号 ) | 南湾 水厂 | 信阳市疾控中心 | 2024年10月29日 | 检测指标均 达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 9 | 平桥区西街道办事处(平桥区阳光花园路2号) | 湖东 水厂 | 信阳市疾控中心 | 2024年10月29日 | 检测指标均 达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 10 | 平桥街道办事处(平桥区平安大道800号 ) | 湖东 水厂 | 信阳市疾控中心 | 2024年10月29日 | 检测指标均 达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |