附件1：

高处作业审批表

|  |
| --- |
| 项目名称： |
| 作业单位（班组）： | 作业人： |
| 作业内容： | 作业部位： |
| 作业高度： | 作业时间： |
| 序号 | 高处作业安全确认(符合打 √ ，不符合打 X，不适用写 /) | 符合性 | 确认人 |
| 1 | 进行作业安全分析，高处作业人员全部掌握。 |  |  |
| 2 | 作业人员身体条件、着装符合工作要求 |  |  |
| 3 | 作业人员佩戴安全帽、安全带等劳保符合要求，安全带高挂低用 |  |  |
| 4 | 作业人员携带有工具袋及安全绳 |  |  |
| 5 | 现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定并经检查合格挂牌 |  |  |
| 6 | 垂直分层作业中间有隔离设施 |  |  |
| 7 | 梯子、绳子符合安全规定 |  |  |
| 8 | 彩钢瓦等轻型结构的承重梁、柱承载力符合要求，作业板稳定牢固 |  |  |
| 9 | 采光、夜间作业照明符合要求。 |  |  |
| 10 | 30m以上高处作业配备通讯联络工具 |  |  |
| 11 | 安全员清楚作业过程中的安全防范措施，并明白如何监护 |  |  |
| 12 | 已取得所需要的其它作业许可证，特种作业人员的证件有效； |  |  |
| 13 | 现场设置警戒区域并有人监护，禁止无关人员入内； |  |  |
| 14 | 作业区的孔、洞等已设盖板等防止人员、工具、材料坠落的措施 |  |  |
| 15 | 作业通道畅通，无各类物料及工器具 |  |  |
| 16 | 作业区存在有毒物质的区域已经准备防毒面具 |  |  |
| 17 | 高处作业所需的水、电、气管道设置符合要求 |  |  |
| 18 | 室外遇到暴雨、大雾及 5 级以上大风，停止作业 |  |  |
| 19 | 其它安全措施： |
| 申请人（施工单位或施工队）： | 监护人： |
| 审批意见： 审批人： 建设单位（业主）审批人：监理单位审批人： |