
2025年11月全省城市功能区声环境质量状况

一、全省功能区声环境质量
全省功能区声环境质量昼间达标率为94.9%，环比下降1.9个百分点；夜间达标率为87.0%，环比下降11.8个百分点。从各类功能区夜间达标率来看，1类区为81.8%，环比下降15.6个百分点；2类区为87.2%，环比下降12.2个百分点；3类区为91.2%，环比下降8.1个百分点；4a类区为91.4%，环比下降7.5个百分点。见图1。
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二、省辖市（示范区）功能区声环境质量
11月，18个省辖市（区）功能区声环境质量昼间达标率范围为85.2%~99.7%。见图2。夜间达标率范围为61.3%~99.0%。见图3。
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图2  11月全省各城市功能区声环境昼间达标率
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图3  11月全省各城市功能区声环境夜间达标率
说明：
① 环比：与上月比较
② 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定：1类区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域；2类区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域；3类区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域；4a类区：为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域。
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