信阳市平桥区红石嘴灌区2025年度工作报告

一、概述
[bookmark: _GoBack]红石嘴灌区位于平桥区北部，距市区60km，土地总面积106.6km2，耕地面积11.0万亩，1969年11月兴建，1971年5月竣工并同时输水开灌。该灌区现有干渠3条总长55km，其中总干渠长7.6km，南干渠长30.7km，北干渠长16.7km。支渠8条，总长60km。灌区灌溉平桥区明港工业管理区（原兰店乡）、查山、明港3个乡镇（管理区）36个行政村7.1万亩，其中自流6.8万亩，提水0.3万亩。灌区有效灌溉面积 6.0 万亩，农作物复种指数 155%，灌区内农业人口 7.0 万人，劳动力 2.0 万人。种植作物主要以水稻、小麦为主，少量油菜、大豆、玉米等。
红石嘴灌区有效灌溉面积6万亩，均为渠灌，多年实灌面积4万亩，2025年灌溉面积1.7万亩。灌区农业用水许可水量3550万立方米，2025年实际引水量500.92万立方米，灌溉水有效利用系数0.58，灌区范围内已建成高标准农田面积3.2万亩。
二、灌区水资源利用及骨干工程状况
红石嘴灌区的水源为红石嘴水库，位于淮河左岸支流明河上游，坝址位于平桥区北部约60km 的平桥区明港工业管理区（原兰店乡）黑石嘴村。水库控制流域面积 64.0km2，是一座具有防洪、灌溉、供水、养殖等综合功能的中型水库，是控制明河的防洪骨干工程。水库采用 100 年一遇洪水设计，2000 年一 遇洪水校核。设计水位 135.50m，相应库容 3744 万 m3，水库校核水位 137.48m，总库容 4848 万 m3，最大下泄量 512m3 /s。兴利水位 132.0m，兴利库容 2190 万 m3。死水位 120.00m，死库容 120 万 m3。
红石嘴灌区灌区现有干渠3条总长55km，总干渠长7.6km，南干渠长30.7km，北干渠长16.7km，其中衬砌长度5.96km，衬砌率10.83%，渠道完好率100%；渠系建筑物124座，完好112座，完好率90.3%。支渠8条，总长60km，衬砌长度2.2km，衬砌率3.67%，渠道完好率100%；渠系建筑物64座，完好率100%。
红石嘴灌区经过2018年农业综合开发项目实施后，干渠已完成节水防渗处理，支渠进行了清淤疏通，灌区有效灌溉面积已覆盖。灌区的斗渠、农渠与支渠相通，灌溉水经干渠、支渠、斗渠、农渠直入田间灌溉。
三、工程管理
（一）灌区管理体制与运行机制
红石嘴灌区工程管理单位原为信阳市平桥区红石嘴水库管理所，为平桥区水利局下属的二级机构。2008年9月，红石嘴水库完成了水利工程管理体制改革。红石嘴水库事务所公益性事业单位，水管体制改革后，核定人员编制49人，人员编制按岗分配，经费实行全额预算管理。
2023年8月，进行事业单位重塑性改革后，现更名为信阳市平桥区红石嘴水库事务所，核定人员编制15人，经费实行全额预算管理。
灌区支渠及以上渠系由红石嘴水库事务所负责，支渠以下渠系由当地乡镇及农民用水协会管理。
（二）“两费”落实及使用情况
2008年水管体制改革后，灌区管理机构人员经费和灌区维修养护经费纳入区财政预算管理，公益人员基本支出和灌区维修养护经费已足额拨付，落实率达到100%。2025年度维修养护经费36.6万元，已按编制的实施计划完成，尚未支付。
（三）灌区标准化评价和节水型灌区创建情况
按照上级要求，红石嘴灌区的标准评价工作及节水型灌区创建工作正在推动中。
四、用水管理及水价改革情况
（一）供用水管理
红石嘴灌区于2022年6月办理了灌溉取水许可证，水库年可供水量为3550万m3。
管理单位在开灌前走访灌区范围内的乡村，查清耕地面积、种植结构等，掌握第一手资料，编制年度供水计划和动态用水计划，并积极探索供水模式，采取上下游兼顾、局部服从全局等，充分发挥工程效益。同时，充分发挥农民用水协会在用水管理的桥梁纽带作用，负责田间工程的管理，积极组织、协调群众做好灌溉工作。
2025年灌溉取水量500.92万m3，均为农业灌溉供水，当年实际灌溉面积1.7万亩。
（二）农业水价综合改革
2004年以来，红石嘴灌区一直致力于推动农业水价的改革，并根据有关文件精神，于2021年10月委托信阳市宏大会计事务所对红石嘴灌区供水成本进行了测算，具体如下：
红石嘴灌区灌溉保证率75%时，灌溉定额为345m³/亩；终端供水单位自流区运行维护成本为0.1155元/m³，运行完全成本0.1298元/m³。 终端供水单位提水区运行维护成本为0.1183元/m³，运行完全成本0.1326元/m³。然而，在当前国家反哺农业政策的大背景下，提高农业水价很难实现。目前，红石嘴灌区仍按信平政文〔2004〕第54号文件的计收标准，实际用水量每立方米0.04元/m3收取。
2025年度红石嘴灌区应收水费20.04万元，实收缴水费0元。
截止2025年，红石嘴灌区完成水价改革面积6万亩。
（三）灌区量测水设施设备等信息化建设和应用情况
灌区信息化建设的主要内容是斗门量测水设施、渠道明渠测流设施、建筑物及渠道视频监控设施30处，1处区级信息中心，投资约140万元。
信息化平台建设主要为满足对量测水设施所采集、传输的数据与视频进行处理分析，按照水利部的安排，实施了灌区一张图建设，提高了整个灌区工程管理的信息化水平。
五、投资改造情况
（一）农业综合开发中型灌区节水配套改造项目---平桥区红石嘴灌区节水配套改造项目（2018年）
工程总投资1400万元，其中中央投资1000万元，地方投资400万元（省级资金344万元，市县配套资金56万元）。
截止目前，已完成投资1400万元，其中中央投资1000万元，省级资金344万元，市县资金56万元；资金到位1400万元，其中中央资金1000万元，省级资金344万元，市县资金56万元。项目已按批复的建设内容完成，完成主要工程量为：骨干渠（沟）系5.979km，渠（沟）系建筑物41座，新增量测水设施5处，信息平台1处。
工程已完成竣工验收。工程完成后，可改善灌溉面积4.5万亩，新增产粮食119.7万kg，节约水量355万 m3。
六、主要典型做法
在工程前期调查、实施方案编制工作中从节水灌溉、现代化改造、工程管理等方面提出具体要求，明确了建设目标和措施。
工程建设中，一是加强领导，落实责任；二是严格程序，优选队伍；三是精心协调，营造施工环境；四是严格质量与安全管理，扎实推进工程建设。由于措施得力，工程按照批复的建设内容全部完成，达到预期目标。
七、存在问题及建议
1、我市是苏区、老区、贫困地区，地方财政非常困难，属典型的吃饭财政，建议国家增加中央投资比例，加大省级配套资金投入，减少或免除市、县级配套资金，确保全面完成工程建设任务。
2、灌区现代化管理水平不高。
3、基层水利服务机构尚不健全，灌区专管人员队伍需要加强。
4、专业技术人员缺乏，人才结构不合理；水费征收困难，维修养护经费不足，无法满足实际支出需要。
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