关于2026年3月11日拟对信阳融旭再生资源有限公司高炉灰及焦化除尘灰综合处理扩建项目环境影响评价文件做出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对《信阳融旭再生资源有限公司高炉灰及焦化除尘灰综合处理扩建项目环境影响报告表》环境影响评价文件做出审批意见。为保证《信阳融旭再生资源有限公司高炉灰及焦化除尘灰综合处理扩建项目环境影响报告表》审批意见的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评股。公示期为2026年3月11日-2026年3月13日。

听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

联系电话：0376-3777975

通讯地址：信阳市平桥区科教路11号（邮编464000）

拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	
	信阳融旭再生资源有限公司高炉灰及焦化除尘灰综合处理扩建项目
	信阳市平桥区明港产业集聚区工业大道16号
	信阳融旭再生资源有限公司
	郑州玖江环保工程有限公司
	信阳融旭再生资源有限公司高炉灰及焦化除尘灰综合处理扩建项目位于信阳市平桥区明港产业集聚区工业大道16号。项目依托厂区现有高炉灰（炼铁除尘灰）闲置车间建设，主要设置1条年处理2万吨焦化除尘灰生产线。项目主要生产工艺为：焦化除尘灰—螺旋输送—搅拌—螺旋溜槽分选/浮选—板框压滤—碳粉成品。项目建成后年处理焦化除尘灰2万吨。项目总投资1000万元，其中环保投资12万元。
	1、落实废水污染防治措施。项目营运期生产废水在厂区内沉淀池沉淀处理后全部回用于生产；车辆冲洗废水经沉淀处理后会用于车辆冲洗，不外排。
2、落实废气污染防治措施。项目营运期废气主要为除尘灰气力输送粉尘、搅拌粉尘。搅拌工序、筒仓呼吸孔粉尘经管道全部引至搅拌机配套的覆膜袋式除尘器（TA005）进行处理，处理后经1根15m高排气筒（DA005）有组织排放，废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

3、落实噪声污染防治措施。项目营运期噪声主要为机械设备运行时产生的机械噪声，经采取室内布置、基础减振等措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、落实固体废物污染防治措施。项目固废主要为一般固废、危险废物及生活垃圾。一般固废主要为袋式除尘器收集粉尘、尾矿渣，其中除尘器收集粉尘回用于生产，尾矿渣外售综合利用；危险废物主要为废润滑油及废油桶，经收集暂存后委托有资质单位处置。
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