 息县城区龙头水水质监测信息公开表
（2026年第二季度）
	[bookmark: _GoBack]序号
	监测点
	供水单位
	检测单位
	检测时间
	检测指标
	结果评价
	不达标指标
	健康风险评估及建议

	


1
	息县信达公园壹号小区
	息县信达物业（二次供水）
	息县疾控中心
	

2026年6月27日
	



微生物指标：总大肠菌群，大肠埃希氏菌、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计);
感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计);消毒剂及消毒副产物指标:三氯甲烷。
	
检测指标均达标
	

无
	
建议煮沸后饮用

	  


2
	息县关庄新苑小区
	息县锦宁物业（二次供水）
	息县疾控中心
	

2026年6月28日
	
	
检测指标均达标
	

无
	
建议煮沸后饮用

	


3
	息县锦绣新城小区
	息县鑫盛物业（二次供水）
	息县疾控中心
	

2026年6月28日
	
	
检测指标均达标
	

无
	
建议煮沸后饮用

	


4
	息县众鑫学府小区
	息县众鑫物业（二次供水）
	息县疾控中心
	

2026年6月28日
	
	
检测指标均达标
	

无
	
建议煮沸后饮用

	


5
	息县第九小学
	息县发投供水有限公司
	息县疾控中心
	

2026年6月26日
	
	
检测指标均达标
	

无
	
建议煮沸后饮用

	


6
	息县孙庙乡政府
	息县孙庙乡供水站
	息县疾控中心
	

2026年6月28日
	
	
检测指标均达标
	

无
	
建议煮沸后饮用



注：龙头水涉及二次供水的，供水单位一栏填写二次供水管理单位

