信阳市住房和城乡建设局关于2026年度第一批一星级绿色建筑标识项目的公示

根据《住房和城乡建设部关于印发绿色建筑标识管理办法的通知》（建标规〔2021〕1号）要求，我局组织完成了2025年度第一批一星级绿色建筑标识项目的审查工作。现将通过审查的一星级绿色建筑标识项目（见附件）予以公示，公示日期截止到2026年8月1日。

公示期内，任何单位和个人如对公示项目有异议，可向我局反馈情况（联系地址：信阳市平桥区新十八街与新五大道交叉路口信阳市住房和城乡建设局）。以单位名义反映情况的应加盖单位公章，以个人名义反映情况的应签署真实姓名并提供有效联系方式，逾期或不符合要求的不予受理。

附件：2026年度第一批一星级绿色建筑标识项目（民用建筑）.wps

2026年7月13日

附件

2026年度第一批一星级绿色建筑标识项目（民用建筑）

序号	项目名称	申报单位	认定标准	标识星级	项目所在地	建筑类型	项目申报建筑面积（万㎡）	关键技术指标
围护结构热工性能	节水器具用水效率等级	建筑隔声性能	室内主要 空气污染物浓度	外窗气密、水密、抗风压性能	全装修	绿地率	年径流总量控制率	可再生能源利用率	绿色建材应用比例
1	美好未来社区6-1号地块	信阳美好未来社区开发运营有限公司	《绿色建筑评价标准》

GB/T50378-2019	★	信阳市	居建	11.5785	提升5%	2级	房间隔声性能达到低限和高限平均值的要求；楼板撞击隔声性能达到低限值	比国家标准GB/T18883限值降低20%	符合国家现有相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密	全装修质量符合国家标准规定	35%	/	/	/
2	美好未来社区7-1号地块	信阳美好未来社区开发运营有限公司	《绿色建筑评价标准》

GB/T50378-2019	★	信阳市	居建	5.5659	提升5%	2级	房间隔声性能达到高限要求；楼板撞击隔声性能达到低限值	比国家标准GB/T18883限值降低20%	符合国家现有相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密	全装修质量符合国家标准规定	35%	/	/	/
3	新县公共实训基地综合楼	新县人力资源和社会保障局	《绿色建筑评价标准》

GB/T50378-2019	★	信阳市	公建	0.6	提升5%	2级	房间隔声性能达到低限和高限平均值的要求；楼板撞击隔声性能达到低限值	比国家标准GB/T18883限值降低20%	符合国家现有相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密	全装修质量符合国家标准规定	30%	/	/	/
4	商城县高级中学北校区建设项目2#教学楼	商城县金智投资管理有限公司	《绿色建筑评价标准》

GB/T50378-2019	★	信阳市	公建	1.0941	提升5%	2级	房间隔声性能达到高限要求；楼板撞击隔声性能达到低限值	比国家标准GB/T18883限值降低20%	符合国家现有相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密	全装修质量符合国家标准规定	40.1%	/	/	/
5	新县大别山农副产品冷链物流基地B地块1#-6#楼及大棚	新县景悦农产品市场有限公司	《绿色建筑评价标准》

GB/T50378-2019	★	信阳市	公建	1.4564	提升5%	2级	房间隔声性能达到高限要求；楼板撞击隔声性能达到低限值	比国家标准GB/T18883限值降低20%	符合国家现有相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密	全装修质量符合国家标准规定	/